<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.3">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0.5" y1="0" x2="43" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="43" y1="0" x2="43.5" y2="0.5" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="43.5" y1="0.5" x2="43.5" y2="16.5" width="0" layer="20"/>
<wire x1="43.5" y1="16.5" x2="43" y2="17" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="43" y1="17" x2="0.5" y2="17" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0.5" y1="17" x2="0" y2="16.5" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="0" y1="16.5" x2="0" y2="0.5" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="0.5" x2="0.5" y2="0" width="0" layer="20" curve="90"/>
<text>ANT</text>
<text>OpenHR20</text>
<text>Master</text>
<text>org by stan</text>
<text>mod by MichaR</text>
<text>rts &lt;-&gt; reset</text>
<text>v0.7</text>
</plain>
<libraries>
<library name="atmel">
<packages>
<package name="TQFP44">
<description>&lt;B&gt;Thin Plasic Quad Flat Package&lt;/B&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="RFM12">
<packages>
<package name="RFM12">
</package>
</packages>
</library>
<library name="resistor">
<packages>
<package name="C0603">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
<package name="R0603">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
<package name="SMC_D">
<description>&lt;b&gt;Chip Capacitor &lt;/b&gt; Polar tantalum capacitors with solid electrolyte&lt;p&gt;
Siemens Matsushita Components B 45 194, B 45 197, B 45 198&lt;br&gt;
Source: www.farnell.com/datasheets/247.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="ftdichip-3">
<packages>
<package name="SSOP28DB">
<description>&lt;b&gt;Small Shrink Outline Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-cypressindustries">
<packages>
<package name="32005-301">
<description>&lt;b&gt;MINI USB-B R/A SMT W/O REAR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.cypressindustries.com/pdf/32005-301.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="led">
<packages>
<package name="CHIPLED_0603">
<description>&lt;b&gt;CHIPLED&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.osram.convergy.de/ ... LG_LY Q971.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="testpad">
<packages>
<package name="TP20SQ">
<description>&lt;b&gt;TEST PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="jumper">
<packages>
<package name="SJ">
<description>&lt;b&gt;Solder jumper&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="OpenHR20_master">
<packages>
<package name="PAD-01">
<description>&lt;b&gt;PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="2X05SMD">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt; - 2.54 SMD</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="IC1" library="atmel" package="TQFP44" value="MEGA32-A"/>
<element name="U$1" library="RFM12" package="RFM12" value="FRM12"/>
<element name="R1" library="resistor" package="R0603" value=""/>
<element name="C1" library="resistor" package="C0603" value="100n"/>
<element name="C2" library="resistor" package="C0603" value="100n"/>
<element name="C3" library="resistor" package="SMC_D" value="47u"/>
<element name="C4" library="resistor" package="SMC_D" value="10u"/>
<element name="R2" library="resistor" package="R0603" value="10k"/>
<element name="C5" library="resistor" package="C0603" value="47n"/>
<element name="U1" library="ftdichip-3" package="SSOP28DB" value="FT232RL"/>
<element name="C6" library="resistor" package="C0603" value="100n"/>
<element name="C7" library="resistor" package="C0603" value="100n"/>
<element name="C8" library="resistor" package="C0603" value="100n"/>
<element name="R3" library="resistor" package="R0603" value=""/>
<element name="LED_FTDI" library="led" package="CHIPLED_0603" value="RX/TX"/>
<element name="LED1" library="led" package="CHIPLED_0603" value=""/>
<element name="C9" library="resistor" package="C0603" value="100n"/>
<element name="C10" library="resistor" package="C0603" value="100n"/>
<element name="C11" library="resistor" package="C0603" value="100n"/>
<element name="X2" library="con-cypressindustries" package="32005-301" value="MINI-USB-SCHIELD-32005-301"/>
<element name="SJ1" library="jumper" package="SJ" value="RTS-&gt;RESET"/>
<element name="R4" library="resistor" package="R0603" value="10k"/>
<element name="R5" library="resistor" package="R0603" value=""/>
<element name="LED2" library="led" package="CHIPLED_0603" value=""/>
<element name="ANT_GND" library="testpad" package="TP20SQ" value="TPTP20SQ"/>
<element name="ANT1" library="OpenHR20_master" package="PAD-01" value="ANT"/>
<element name="JP1" library="pinhead" package="2X05SMD" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="IC1" pad="42"/>
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="U$1" pad="12"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="U$1" pad="13"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="IC1" pad="44"/>
<contactref element="U$1" pad="14"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="U$1" pad="3"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="U$1" pad="5"/>
<contactref element="IC1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="IC1" pad="17"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="38"/>
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="IC1" pad="27"/>
<contactref element="U$1" pad="9"/>
<contactref element="C3" pad="+"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="C10" pad="1"/>
<contactref element="C11" pad="1"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="17"/>
<contactref element="C8" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="4"/>
<contactref element="LED_FTDI" pad="A"/>
</signal>
<signal name="!RESET">
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="SJ1" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="TDI">
<contactref element="IC1" pad="24"/>
<contactref element="JP1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="TCK">
<contactref element="IC1" pad="21"/>
<contactref element="JP1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="TMS">
<contactref element="IC1" pad="22"/>
<contactref element="JP1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="TDO">
<contactref element="IC1" pad="23"/>
<contactref element="JP1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="TXD">
<contactref element="IC1" pad="10"/>
<contactref element="U1" pad="5"/>
<contactref element="JP1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="RXD">
<contactref element="IC1" pad="9"/>
<contactref element="U1" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="U1" pad="16"/>
<contactref element="X2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="U1" pad="15"/>
<contactref element="X2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="+BAT">
<contactref element="C4" pad="+"/>
<contactref element="X2" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="20"/>
<contactref element="C7" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="IC1" pad="18"/>
<contactref element="IC1" pad="39"/>
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="28"/>
<contactref element="U$1" pad="7"/>
<contactref element="C4" pad="-"/>
<contactref element="C3" pad="-"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="21"/>
<contactref element="U1" pad="18"/>
<contactref element="U1" pad="7"/>
<contactref element="U1" pad="25"/>
<contactref element="U1" pad="26"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
<contactref element="C7" pad="2"/>
<contactref element="C8" pad="2"/>
<contactref element="LED1" pad="C"/>
<contactref element="C9" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="10"/>
<contactref element="C10" pad="2"/>
<contactref element="C11" pad="2"/>
<contactref element="X2" pad="5"/>
<contactref element="X2" pad="M4"/>
<contactref element="X2" pad="M3"/>
<contactref element="X2" pad="M2"/>
<contactref element="X2" pad="M1"/>
<contactref element="LED2" pad="C"/>
<contactref element="ANT_GND" pad="TP"/>
<contactref element="JP1" pad="10"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="14"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="LED1" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="IC1" pad="29"/>
<contactref element="C9" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="U$1" pad="8"/>
<contactref element="ANT1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="P1">
<contactref element="IC1" pad="11"/>
</signal>
<signal name="P2">
<contactref element="IC1" pad="12"/>
</signal>
<signal name="P3">
<contactref element="IC1" pad="43"/>
</signal>
<signal name="LED2">
<contactref element="IC1" pad="35"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="SJ1" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="LED1">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="16"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="LED2" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="LED_FTDI" pad="C"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
