

RS232 met

1 =Receive

2 = Transmit

3 = Enable (wordt niet gebruikt voor RS232)



RS485

1 = Receive

2 = Transmit

3 = Enable

4 = Bus